Bilaga 03 Kravspec, Bilaga X

Svar och Beskrivningar:

Allmänt:

Mått, vikter och annan teknisks information, i bilder/ritningar/broschyrer, stämmer inte alltid eftersom vi skräddarsytt offerten enligt era specifikationer.

1

De dukade brickorna skall kunna transporteras utan risk för kontaminering med hjälp av någon slags huva/skydd. Beskriv hur:

SVAR:

Uniserv Std är hållbar, pålitlig, kompakt och lätt. Det yttre skalet är en hållbar aluminium ram, med lätt rengörbara och stötsäkra HPL paneler. Vid transport är de täta dörrarna stängda och maten skyddad.

2

Uppvärmningsenheten skall ha, från utsidan synlig, temperaturmätare för varmt och kallt utrymme, temperaturer skall registreras i kontrollregister för HACCP. Beskrivning av hur registrering sker och hur data hämtas:

SVAR:

Enheten har separata temperaturgivare på var sin sida (kall/varm) som konstant registrerar temperaturerna i de två kamrarna av enheten. Displayen på yttre sidan visar kammartemperaturerna i realtid. Data hämtas med nedladdning genom USB koppling i enheten, som sedan laddas upp i datorn där man kan följa och arkivera informationen i Communicator USB programmet (inkluderat i offert) enligt HACCP regler.

Se Bilaga 6 och 7

3

Transportenhet/ställning skall diskas i automatisk vagnstvätt med av VGR

upphandlade medel. Ange i anbudet kraven på diskmedel som får användas.

SVAR:

Uniserv Std kan tvättas i vagnstvätt med alla diskmedel som är anpassade för mat hygien,

och är kompatibla med aluminium.

4


Draganordning skall fungera så att det är lätt vid på/avkoppling med så lite böjningar av kroppen som möjligt. Draganordning skall vara utrustad så att vagnar inte lossnar under färd. Beskrivning och ritning/skiss/bild av draganordning ska bifogas anbudet.

SVAR:

Draganordningen är låsbar i uppfällt läge och genom att öppna låset kan man fälla ner den för koppling till truck.

Se Bilaga 8 och 9

Se bild under



5

Draganordningen skall vara låsbar i uppfällt läge och samtidigt ej hindra

ilastning och urlastning. Beskrivning och ritning/skiss/bild ska bifogas anbudet.

SVAR:

Se svar på punkt 4, samt Bilaga 8 och 9

6

Uppvärmningsenheten skall ha låsbara dörrar, beskriv låsanordning.

SVAR:

Lås med nyckel på båda sidor av enheten.

Man kan välja mellan samma nyckel till alla enheter, eller olika nycklar för olika enheter.

Se bild nedan.



7

Dörrar skall vara placerade på uppvärmningsenhetens sidor i färdriktningen (inte de sidor där drag och koppling är placerade). Uppvärmningsenheten skall ha dörrar på båda sidor för att möjliggöra

insättning och uttagning av brickor. Beskrivning och ritning/skiss/bild ska bifogas anbudet

SVAR:

Enligt beskrivning. Dörrar kan öppnas 270 grader på båda sidorna.

Se bilder under.

Se <http://www.rationalproduction.com/en/prodotti/unitray.html>





8

Transportenhet/ställningar skall kunna spännas fast under externa

leveranser utan att negativ påverkan uppstår på enheten. Beskriv hur i anbudet.

SVAR:

Det yttre skalet är en hållbar aluminium ram, med stötsäkra HPL paneler.

Detta innebär att man tex kan använda spännband runt en eller flera enheter under transport.

Se bild nedan.



9

Alternativa färger på brickor ska anges i anbudet

SVAR:

Gul / Grå / Kaffe Latte

10

Uppvärmningsenheten skall ha nedfällbart GN-hyllplan, för placering av bricka.

Beskrivning och ritning/skiss/bild ska bifogas anbudet.

SVAR:

Nedfällbar GN hyllplan med hållare för GN 1/3 eller soppåse.

Se Bilaga 10-14, samt bild under.



11

”Skyddshuvor” för transportvagnarna skall finnas för att minimera kontamination. Beskriv och ritning samt förklaring hur rengöringen av huvor sker. Logistik, livsmedelshygien.

SVAR:

Uniserv Std är hållbar, pålitlig, kompakt och lätt.

Det yttre skalet är en hållbar aluminium ram, med lätt rengörbara och stötsäkra HPL paneler.

Vid transport är de lufttäta dörrarna stängda och maten skyddad.

Enheterna fyller alla krav för livsmedelshygien och kan tvättas i vagnstvätt.

Se bilder och ritningar under.



12

Märkningsmöjligheter till dessa huvor måste finnas. Transportenheter och huvor kommer inte att vara avdelningsbundna. Beskrivning och ritning/skiss/bild ska bifogas anbudet samt specificerad kostnad.

SVAR:

”Ficka” i storlek A4, ”fickan” sitter fast på yttre sidan och klarar vagnstvätt.

Se Bilaga 15, Se Offert

13

Vikt transport- och uppvärmningsenhet (tom), specificera.

SVAR:

Uniserv STD (transportenhet) ca 95 KG

Unitray 2 L (uppvärmningsenhet) ca 205 KG

14

Tillbehörssortiment, specificera

SVAR:

Se Bilaga 1, sidor 12 och 13

15

Ljudnivåer på uppvärmningsenheten får som max når 55 dB (A).

Ljudnivån skall anges i anbudet (ekvivalent ljudnivå mätt under full drift en meter från maskin

SVAR:

Max 55 dB

16

Energiförbrukning, Faser etc. specificeras i anbudet

SVAR:

9,8kW 400 /50 / 3F 16 A Hz

Se Bilaga 1, sida 14

17

Värmeutstrålning under uppvärmning specificeras i anbudet

SVAR:

1226Wh

18

Möjligt skall finnas att byta lister och mindre utrustning samt rengöra innanmätet av uppvärmningsenheten utan verktyg. Beskrivning och ritning/skiss/bild ska bifogas anbudet.

SVAR:

Inga verktyg behövs för rengöring av Unitray 2 L. Silikon tätningen runt dörren kan lösgöras utan verktyg för rengöring eller byte.

Se Bilaga 5 för ”sprängnings schema”

19

Transportenheter och uppvärmningsenheter skall kunna köras i vagnståg, verksamheten rekommenderar idag maxantal 4 enheter och max 6 km/ tim. hastighet. Vilka antal enheter och km/h förordar offererade transportvagnar/ställningar och uppvärmningsenheter?

SVAR:

Max 4 enheter på rad

Max hastighet 6km/h

20

Ritning/skiss/bild/broschyr som tydligt beskriver enheterna i alla vyer skall bifogas anbudet.

SVAR:

Se Bilaga 1-15

Se även <http://www.rationalproduction.com/en/prodotti/unitray.html>





21

Två referenser från liknande verksamheter skall lämnas.

SVAR:

2016      Belgien               UZ Leuven (Brussel)

2017      Finland                 HUS Jorvi (Helsingfors)

2017      Turkiet                  Acibadem International Hospital (Istanbul)

2019      Kanada                 CIUSSS du Nord de l’Ile de Montreal (Montreal)

Kontaktuppgifter överlämnas vid behov.